**无锡职业技术学院设备询价单（XJ-201905-021）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购人发出询价时间：2019年5月10日** | | | | | **供应商报价时间** |  | | | | |
| **采购人全称** | **无锡职业技术学院** | | | | **供应商全称(公章)** |  | | | | |
| **采购人详细地址** | **无锡市高浪西路1600号** | | | | **供应商详细地址** |  | | | | |
| **经办人** | **张宇** | **联系电话及传真** | **0510-81838723** | | **授权代表及联系电话** |  | | | | |
| **设备名称** | **规格、型号及主要性能** | | | **数量** | **响应规格、型号及主要性能** | | **单价** | **总价** | **质保期** | **供货期** |
| 技能大赛存储设备采购（信息化中心） | 集中存储 | 【单控】3U机架式16盘位，单控制器，64位多核处理器，4GB缓存（可扩展至16GB)，冗余电源，3个千兆网口，带16块14T企业级IoT硬盘 支持视音频直存，512Mbps接入带宽，支持SMART IPC接入，VRAID2.0 网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181） | | 1台 |  | |  |  |  |  |
| 24口千兆POE交换机 | 交换容量≥336Gbps 包转发率≥108Mpps 千兆电端口≥24个，千兆SFP≥4个 支持PoE（802.3af）和PoE+（802.3at） 支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥1K，提供权威第三方测试报告 支持4K个VLAN；支持Super VLAN；支持组播VLAN；支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link； 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF 支持IPv4 FIB表项≥2K 支持MAC、802.1x、Portal认证 支持ND Snooping、SAVI、PPPoE+支持堆叠，堆叠后逻辑上为一台整体设备，具有统一的表项和管理 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能 支持G.8032以太环保护协议，提供权威第三方测试报告 提供工信部入网证，提供原厂质保和项目授权。 | | 2台 |  | |  |  |  |  |
| **备注** | 一、供应商资格要求  1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商；  2、营业执照中有与本项目采购内容相关的经营范围。  二、报价要求  1、报价应包含运输、保险、安装、调试、税费等所有费用；  2、交货地点：无锡职业技术学院内指定地点； 3、供货期：10天，自合同签订之日计起； 4、质量保证：必须是原厂全新合格产品，并提供原厂质保不少于三年；  5、付款方式：安装调试完毕，经校方验收合格后，支付至合同总金额的100%；  6、本项目技术联系人：包科，电话13812193880；地址：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院信息化中心； 7、本项目最高限价为9.64万元，报价超过最高限价为无效报价； 8、公开询价还需提供：营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权代表还需提供法人授权委托书原件、授权代表身份证复印件。  三、确定成交单位  1、报价文件请授权代表签字并加盖单位公章后于2019年5月14日9:00前密封报送至无锡职业技术学院综合楼904会议室。递交报价文件时，授权代表应携带本人身份证原件、营业执照（副本）原件，以便查验。  2、报价文件中除报价资料外还应包含以下资料：（1）营业执照复印件（加盖公章），（2）法定代表人身份证复印件，（3）授权代表还需提供法人授权委托书原件，（4）授权代表身份证复印件。  3、学校组织3人及以上单数询价小组，对报价文件进行资格性及符合性检查，通过资格性及符合性检查的单位报价文件，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并当场宣布结果。 | | | | 供应商对资格要求及报价要求的响应情况（可另附页） | | | | | |
| **评审时间及地点** | 评审时间：2019年5月14日9:00  评审地点：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院综合楼904会议室 | | | | 总报价 | | 小写：  大写： | | | |
| 虚线左方为采购人填写 | | | | | 虚线右方为供货商填写 | | | | | |